**Dodávka strojů k údržbě zeleně**

**PŘÍLOHA č. 1 SPECIFIKACE STROJŮ**

## 1) Lehký nosič nářadí (typ „rider“):

1. Lehce manévrovatelné vozidlo s kloubem (výkyvnou zadní nápravou),
2. pohon na všechna 4 kola,
3. posilovač řízení,
4. hydrostatická převodovka,
5. výkon alespoň: 16 HP,
6. maximální šíře vozidla: 100 cm,
7. možnost připojit následující příslušenství (bude součástí dodávky).

## 2) Příslušenství:

### a) Žací ústrojí:

1. min. 3 nože,
2. mulčování i řádkování,
3. zadní výhoz,
4. šíře alespoň 100 cm.

**b) Přívěsný vozík**

**c) Zametač/sběrný koš:**

1. možnost sběru posekané trávy a listí,
2. šířka záběru alespoň 100 cm.

### d) Rozmetadlo na chodníky a malé plochy

### e) Zametací kartáč

### f) Sněhová radlice:

1. šíře alespoň 110 cm,
2. vhodná na chodníky.

## 3) Křovinořez:

1. výkon alespoň 2.0 kW,
2. benzinový,
3. antivibrační systém,
4. součástí dodávky bude hlava pro sekání strunou,
5. vhodný pro komunální použití.

## 4) Plotostřih (plotové nůžky):

1. výkon alespoň 0,6 kW,
2. benzinový,
3. řezná délka (délka ostří) alespoň 60 cm,
4. vhodné pro komunální použití.

## 5) Foukač/fukar:

1. zádový (nošení motoru na zádech),
2. benzinový,
3. objemový průtok vzduchu alespoň 1000 m3/h
4. závěsný systém,
5. vhodný pro komunální použití.