**Dodávka strojů k údržbě zeleně**

**PŘÍLOHA č. 1 SPECIFIKACE STROJŮ**

## 1) Lehký nosič nářadí (typ „rider“):

1. Lehce manévrovatelné vozidlo s kloubem (výkyvnou zadní nápravou),
2. pohon na všechna 4 kola,
3. posilovač řízení,
4. hydrostatická převodovka,
5. výkon alespoň: 16 HP,
6. 2 válce,
7. maximální šíře vozidla: 100 cm,
8. stroj bude kompatibilní se zametacím kartáčem Stiga 13-09777-11 a sněhovou radlicí Stiga 13-3917-61 nebo dodavatel nabídne jiné zařízení na protiúčet (bude součástí ceny),
9. možnost připojit následující příslušenství (bude součástí dodávky).

## 2) Příslušenství k lehkému nosiči nářadí:

### a) Žací ústrojí:

1. min. 3 nože,
2. mulčování i řádkování,
3. zadní výhoz,
4. šíře alespoň 100 cm.

**b) Kabina**

1. osazena světly,
2. uzavřená.

## 3) Křovinořez:

1. výkon alespoň 2.1 kW,
2. benzinový,
3. antivibrační systém,
4. součástí dodávky bude hlava pro sekání strunou,
5. váha do 9 kg
6. vhodný pro komunální použití.